ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

    В НАЧАЛЕ РАБОТЫ УСТАНОВИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В РАМКАХ:

    -Прокладка в    Выберите вид прокладки кабеля.

    -Материал жил   Выберите материал жил кабеля.

    -Кабели         Выберите из 4 типов кабелей один и установите необходимые
                    добавочные переключатели,соответствующие каждому типу
                    кабеля.

    При всех переключениях автоматически обновляется сечение в текстовом поле
    "сечение,мм2".
    При вводе силы тока в ручную в текстовом поле "сила тока,А" также
    автоматически обновляется сечение в текстовом поле "сечение,мм2".
    Кнопка "Обновить"-для резервного обновления сечения в ручную.

    -Поправки      Установив "галки" на необходимые поправки,откроются окна для правки.

    При нажатии на кнопках "ОК" будет проходить коррекция силы тока и соответственно сечения.
    При нажатии на кнопку "Назад" - возврат в главное окно программы с коррекцией силы тока
    и сечения для последующих действий в главном окне программы,например для проверки сечения.

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.
    Отчет соствляется из главного окна.

    Посмотреть в ПУЭ область применения.Глава 1.3
    Посмотреть в ПУЭ сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Глава 1.3

    Электрик.Выбор проводника.Главное окно
    Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией. Прокладка в блоках
    Выбор сечения для неизолированных проводов и шин