Обычно потери в усиливающем покрытии рассчитываются совместно с потерями в оболочке. Применяются формулы, приведенные в "отношение потерь в металлической оболочке к общим потерям во всех жилах кабеля", но сопротивление одиночной оболочки Rs заменяется параллельной комбинацией сопротивления оболочки и усиливающего покрытия. Среднеквадратичное значение диаметра оболочки и усиливающего покрытия заменяет средний диаметр оболочки d (см. 2.3.11). Это относится к одножильным, двухжильным и многожильным кабелям.
Значение сопротивления усиливающего покрытия зависит от шага наложения лент следующим образом:
a) если ленты наложены с очень большим шагом (продольное наложение лент), в расчет принимается сопротивление цилиндра, имеющего ту же массу материала на единицу длины кабеля и тот же внутренний диаметр, что и наложенные ленты;
b) если ленты наложены приблизительно под углом 54° к оси кабеля, сопротивление в два раза выше значения, определенного в соответствии с перечислением а);
c) если ленты наложены с очень малым шагом (поперечно наложенные ленты), сопротивление можно считать бесконечным, т.е. потери могут не учитываться;
d) если ленты наложены в два или более слоя с очень малым шагом и ленты примыкают друг к другу, сопротивление в два раза выше значения, определенного в соответствии с перечислением а).

1.Нажмите "ОК"
2.Выберете Кабель
3.Температурный коэффициент при 20 °С на Кельвин  установится в ноль (0)
4. В текстовое поле "сопротивление оболочки или экрана кабеля при 20 °С, Ом/м" введите необходимое сопротивление.
5.Произведите расчет.