#

Электрик. CUpro

ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Выбор проводника.Главное окно программы

Выбор проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.

    ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ:

    -рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
    -рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
    -рассчитать потери напряжения
    -рассчитать токи короткого замыкания
    -определить диаметр провода/кабеля.
    -определить сечение провода/кабеля
    -проверить выбранное сечение на:
              -нагрев
              -экономическую плотность тока
              -потери напряжения
              -корону
    -выбрать сечение провода/кабеля при  определенной прокладке.
    -выбрать автоматы защиты
    -определить ток плавки материала проводника.
    -определить сопротивление.
    -определить нагрев.
    -произвести расчет работ связанных с электрификацией.
    -вычислить цену за n количество дней  n количество Квт.
                 -по присоединенной мощности
                 -по счетчику (с сохранением значений счетчика)
    -программа имеет встроенный прайс на электрооборудование.
    -имеется возможность редактирования прайса.
    -работа с прайсами формата Excel специальной программой CU_prs
    и многое другое.

    В НАЧАЛЕ РАБОТЫ УСТАНОВИТЕ ДАННЫЕ В РАМКАХ:

    -найти                   Расчитать ток или мощность (если находите ток-
                             введите значения мощности в соответствующее поле
                             или наоборот).Кнопкой "Выбрать" можно выбрать
                             мощности для бытовых приборов по "номенклатуре бытовых
                             приборов и машин".

    -род тока                Однофазный,трехфазный или постоянный ток.
                             Установите в текстовом поле необходимое напряжения в В.
                             По умолчанию 1ф - 220 В; 3ф - 380 В; постоянный - 12 В.

    -проводник               Выбрать провод,кабель,шнуры и спецкабель,кби(кабели
                             с бумажной изоляцией)и нпш(неизолированные провода и шины).
                             Окна нпш и кби открываются если расчитан или установлен ток.
                             См.помощь для нпш и кби в одноименных окнах.

    -материал проводника     Проводник из меди или алюминия.

    -коэфф                   Коэффициент мощности,полезного действия и любой
                             коэффициент при необходимости.

    -R/T/W/A                 Длину проводника,потери мощности в % и температуру
                             окружающей среды,при необходимости,с установкой галки
                             после заполнения данных текстовых полей.

    -Выбрать тип прокладки
     Посмотреть в ПУЭ электропроводки.Глава 2.1

    -Произвести расчет       Нажмите кнопку "Расчет по I/P"

    Поправки для провода и кабеля рассчитываются после основного расчета.

    Лоток Щелкнуть в программе для раскрытия темы лоток
    Короб Щелкнуть в программе для раскрытия темы короб
    Посмотреть в ПУЭ область применения.Глава 1.3
    Посмотреть в ПУЭ выбор сечения проводов,кабелей,шнуров и спецкабелей.Глава 1.3

    ТЕКСТОВЫЕ ПОЛЯ В РАМКЕ "Расчет"

    -"мощн.кВт"              Определяемая или усттанавливаемая мощность нагрузки в кВт.

    -"сила тока,А"           Сила тока нагрузки в А.

    -"сечение,мм2"           Сечение проводника по длительно допустимому току в мм2.

    -"сечение для длины"     Сечение проводника в мм2 с учетом длины и установленой
                             Вами потери напряжения в %. Кнопка "?" откроет окно
                             выбора сечения по длительному току или потерям напряжения.

    -"сопр.Ом"               Сопротивление проводника при заданой длине в Ом.

    -"R при темп. Т,С0"      Сопротивление проводника при заданой температуре
                             и длине в Ом.

    -"энергия,Дж"            Энергия электрической цепи в Дж.

    -"работа,Дж"             Работа,количество теплоты выделяющееся в проводнике за
                             установленное время в Дж.

    -"диам.мм"               Диаметр проводника в мм.

    -"ток плавления,А"       Сила ток плавления проводника в А

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Расчет по I/P"         Расчет тока или мощности, выбор сечения и др.(см.выше)
                             в главном окне.

    -"Расчет по S"           Расчет максимально допустимого тока и мощности
                             по сечению.

    -"Автоматы"              Выбор автоматов защиты по длительному току.
                             Для открытия окна текстовое поле "сила тока А" должно
                             быть не пустым.

    Посмотреть в ПУЭ защита эл.цепей напряжением до 1000 В.Глава 3.1

    -"Сброс"                 Сброс данных в исходное состояние.

    -"Проверить"             Проверка выбранного сечения на потери напряжения,нагрев,
                             на экономическую плотность тока и корону для 35 кВт и выше.
                             См.помощь в окне проверки.

    -"К.З"                   Расчет токов короткого замыкания
                             См.помощь в окне К.З.

    -"Заземление"            Расчет заземления и промерзания грунта.
                             См.помощь в окне проверки.

    -"Цена за кВт"           Расчет стоимости электроэнергии по присоединенной мощности
                             или по счетчику.См.помощь в окне цены за кВт.

    -"Работа"                Расчет стоимости работ по электрофикации.При наведении на
                             текстовое поле откроется подсказка.Ставте свои данные или пользуйтесь
                             данными заложенными в программу.

    -"Прайс"                 Открывает окно стоимости оборудования.
                             Вы можите сами добовлять прайсы.Скопируйте прайс в формте txt
                             в папку prs заменив один из существующих с тем же названием.

    -"Эл.безоп"              Открывает окно электро безопасности.
                             Тема выбирается щелчком.Выбранная тема высвечена красным цветом.

    -"Примечание"           Вызов примечания.Нажмите на одну из кнопок для раскрытия темы.

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.

    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Выход"                Выход из программы.
    -"Отчет"                Составление отчета главного окна.Файл сохраняется в директории
                            программы - prv.txt

    Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
    Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией. Прокладка в блоках
    Выбор сечения для неизолированных проводов и шин