Зона А существует при l <= 3h, зона Б - при l <= 5h.
При известных  hc и l (при rcx = 0) высота молниеотвода
для зоны Б определяется по формуле:

h = (hc +0,12l) / 1,07


Формулы:

2-й тросовой молниеотвод, состоящий 
из 2-х одиночных тросовых одинаковой 
высоты h <= 150м, отстоящих друг от            зона А                                        зона Б
друга на расстоянии l,м

длина зоны защиты L на уровне земли,м     L = a + 2r0                                  L = a + 2r0       

ширина зоны защиты S на уровне земли,м  S = l + 2r0                                   S = l + 2r0

длина зоны защиты Lx2 на высоте hx2 от 
земли в середине между 2-мя                     Lx2 = a + 2rcx                              Lx2 = a + 2rcx
молниеотводами ,м

ширина зоны защиты Sx2 на высоте  hx2    Sx2 = l + 2rx2                               Sx2 = l + 2rx2    ***
от земли, м

высота зоны защиты hс в ее середине 
(в центре),м
при l <= h                                                     hc = h0                                           hc = h0       

при l > h                                                       hc = h0 - (0.14 + (5*10^ -4)h)(l - h)     hc = h0 - 0.12(l - h)

размер rcx (на высоте hx), м
при l <= h                                                     rcx = rx                                           rcx = rx               

при l > h                                                       rcx = r0(hc - hx) / hc                        rcx = r0(hc - hx) / hc

размер r1x (на высоте hx), при при l > h,м     r1x = 0.5(h0 - hx) / (h0 - hc)              r1x = 0.5(h0 - hx) / (h0 - hc)   

________________
***
2rx2 - два умножить на rx2