Зона защиты молниеотвода - часть пространства, внутри которого
здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии
с определенной степенью надежности.
Наименьший и постоянный по значению степенью надежности
обладает поверхность зоны защиты; по мере продвижения внутрь 
зоны надежность защиты увеличивается.
Зоны защиты типа А обладает степенью надежности 99,5% и
выше, типа Б - 95% и выше


Здания и сооружения или их части в зависимости от назначения,
интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения,
а также их ожидаемого количества поражений молний в год должны 
быть защищены в соответствии с категориями устройства  молниезащиты
и типом зоны защиты, указанными в программе (таблице)


Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и II
категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии,
электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких
потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации.
Здания и сооружения, отнесенные  по устройству молниезащиты к III
категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса
высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации.
При ширине зданий и сооружений более 100 м должны выполняться
мероприятия по выравниванию потенциала внутри здания.


Наружные установки, отнесенные по устройству мониезащиты ко II 
категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и 
электрической индукции. Наружные установки, отнесенные по устройству
молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов 
молнии


Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней,
которые определяются пределами огнестойкости основных строительных
конструкций и пределами распространения огня по этим констукциям.
I   -максимальная огнестойкость
V  -минимальная огнестойкость

В  -взырывоопасные зоны: Глава 7.3 ПУЭ  см. 73.doc (кнопка "ПУЭ гл 7.3;7.4")
П  -пожароопасные зоны: Глава 7.4 ПУЭ  см. 74.doc (кнопка "ПУЭ гл 7.3;7.4")
    
 Формула для нахождения ожидаемого количества поражений молнией
в год зданий и сооружений, не оборудованных молниезащитой:

N = (S + 6h)(L+ 6h)(10 ^ (-6))n
 
S, L -ширина и длина защищаемого здания (сооружения), имеющего в  
плане прямоугольную форму, м.
h - наибольшая высота здания(сооружения), м.
n - среднегодовое число ударов молнии в 1 кв.км земной поверхности
в месте расположения здания(сооружения).