ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Проверка на потери напряжения выше 1000 В.

    Потери напряжения определяются исходя из момента нагрузок М (кВт*км),
    общего сопротивления 1 км линии Zф, состоящего из омического R и
    индуктивного X сопротивлений, зависящих от коэффициента мощности cosf
    и номинального напряжения сети в кВ. Справочные данные для проводов
    марки А и М заложены в программу. Для других марок необходимо поставить
    флажок на "Выбрать другие провода" (кроме стальных)

    В НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНО ТО ВВЕДИТЕ:
    -Установите пкреключатель в медные или алюминиевые.
    -Сечение проводника в мм2.
    -Напряжение в линии в кВ.
    -Коэффициент мощности установки cos f.Расчетное сопротивление проводов Zф
     установится автоматически.
    -В текстовые поля мощности и длин участков до этих мощностей, введите
     данные соответственно в кВ и км.

    ПОСЛЕ ВВОДА всех данных нажмите кнопку "Потери".
    В первом текстовом поле появится значение потери напряжения в % ,
    а во втором поле появится значение напряжения с учетом потери и
    предупреждение норма/не норма со значениями.
    Максимально допустимые нормируемые потери напряжения в линиях
    более 1000 В,в процентах,должны быть не более 5-6 %
    .

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.

    ПРИМЕР

    Определить величину потери напряжения в 3-х фазной ВЛ напряжением 6 кВ с
    алюминиевыми проводами марки А16 с нагрузками Р1=100, Р2=50 и Р3=30 кВт
    и длинами L1=7 км, L2=1 км и L3=3 км, коэффициент мощности установки cosф=0,8
    При Zф=1,762 (соответственно данным),потери напряжения составят 6,99 %,
    что  не соответствует норме (5-6%) и фактическое напряжение составит 5,58 кВ.
    Следует увеличить сечение до ближайшего нормируемого 25 мм2
    или на свой страх и риск принять расчетное 16 мм2.

    Электрик.Выбор проводника.Главное окно