ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках

    В НАЧАЛЕ РАБОТЫ УСТАНОВИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В РАМКАХ:

    -Io,A    Допустимый длительный ток для 3-хжильного кабеля напряжением 10 кВ
             с медными или алюминиевыми жилами.
         -Группа   Выберите группу блоков с 1 по 10.
         -Канал    Выберите номер канала в группе блоков, щелкнув на числе тока,
                   относящегося к меди или алюминию.

    -a       Коэффициент,выбераемый в зависимости от сечения и расположения
             кабеля в блоке.
             Выберите сечения кабеля который будет прокладыватся или проложен в
             выбранном Вами номере канала в рамке "Io,A"

    -b       Коэффициент,выбераемый в зависимости от напряжения кабеля.
             Выберите переключателями напряжения в кВ.

    -c       Коэффициент,выбераемый в зависимости от от среднесуточной
             загрузки всего блока.
             Выберите переключателями коэффициент среднесуточной загрузки
             всего блока.

    Для определения допустимого длительного тока,в А, для кабелей прокладываемых
    в блоках нажмите кнопку "=".

    Если необходимо выполнить поправку на допустимо длительные токи для кабелей,
    прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой кофигурации,включите рамку
    "Растояние между двумя параллельными блоками,мм",установив "галку" и выберите
    переключателями необходимое расстояние.Для корректировки расчитоного длительного тока
    нажмите кнопку "=".Значение "I,A",за счет понижающих коэффициетов,уменьшится на
    соответствино:0,85; 0,89; 0,91; 0,93; 0,95 ;0,96.

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в окно выбора сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
    Отчет соствляется из главного окна.

    Посмотреть в ПУЭ область применения.Глава 1.3
    Посмотреть в ПУЭ сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией прокладываемых в блоках.Глава 1.3

    Электрик.Выбор проводника.Главное окно
    Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
    Выбор сечения для неизолированных проводов и шин