hc1 - фиктивная высота зоны защиты в середине между
молниеотводами одинаковой высоты h1; аналогичное 
значение имеет hc2. 
Торцовые области зон защиты разновысокого двойного
стержневого молниеотвода определяются как  зоны
защиты одиночных стержневых молниеотводов 
соответствующей высоты.

Для разновысокого двойного стержневого молниеотвода
зоны защиты А существует при l <= 3h1, а зона защиты
Б - при l <= 5h1


Формулы:

2-й стержневой молниотвод,состоящий 
из 2-х стержневых разной высоты 
h1 <= 150м и h2 <= 150м, отстоящих                         зоны А и Б
друг от друга на расстоянии l ,м

высота зоны защиты hc над землей в 
середине между молниеотводами,м                         hc=(hc1 + hc2) / 2

ширина зоны защиты 2rc на уровне 
земли в середине между молниеотводами,м            2rc = r01 + r02

ширина зоны защиты 2rc,x на высоте hx,м, 
в середине между молниеотводами,м                      2rcx = 2rc(hc - hx) / hc
