ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы
Меню страницы
-Проверка сечения на потери напряжения до 1000 В.
-Проверка сечения на потери напряжения выше 1000 В.
-Проверка на нагрев сечения проводника.
-Проверка сечения на экономическую плотность тока.
-Проверка сечения по условиям короны и радиопомех.

#

Электрик.Проверка на потери напряжения до 1000 В.

    Потери напряжения определяются исходя из момента нагрузок М (кВт*м),
    сечения провода S (мм.кв), и коэффициента «с»*** для определения
    потери напряжения в линиях с медными и алюминиевыми проводами.

    В НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНО ТО ВВЕДИТЕ:
    -Мощность нагрузки в кВт.
    -Силу трка в А.
    -Сечение проводника в мм2.
    -Значение коэффициента "с", для линий напряжением до 1000 В.
    -Длину от источника до нагрузки в м.
    -Потери напряжения в %.Нормируемые максимально допустимые потери напряжения
     в процентах на участке от трансформатора до наиболее удаленного токоприемника
     должна быть не более 4-6 %.Если у Вас современное эл.оборудование с диапазоном
     напряжения,например от 100 В до 250 В,то нормируемый процент можно как увеличивать
     так и уменьшать,если другие нагрузки,не имеющие таких пределов,отключены или
     позволяют по своим характеристикам.Лучше по этому поводу проконсультироваться
     с профессионалами.

     ПОСЛЕ ВВОДА всех данных нажмите кнопку "Сечение,мм^2".
     В текстовом поле у кнопки появится расчетное сечение,а текстовом поле "Выбрать:"
     появится нормируемое сечение в соответствии с расчетным.

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.

    ПРИМЕР

    Задано
    По 3-х фазной 4-х проводной линия(3фазы-0) 380 В передается
    мощность равная 28 кВт по медным проводам сечением 5 мм2
    на расстояние 92 м.Нормируемое падение напряжение в линии 4%.
    Проверить
    Сечение провода в 5 мм2,выбраного по длительному току
    при заданных данных.
    Проверка
    Расчетное сечение составило 7,759 мм2.Нормируемое при расчетном 7,759
    составит 10 мм2. Сечение по длительному току не проходит.
    Выбераем общее сечение в 10 мм2

    ***Значение коэффициента «с» для определения потери напряжения в
       линиях с медными и алюминиевыми проводами

    Род тока, напряжения исистемы распределения энергии                            Коэффициент «с»
                                                                                     Cu	Al

    3-х фазная 4-х проводная линия(3фазы-0) 380/220В при равномерной нагрузки фаз.	83	50
    2-х фазная линия(2фазы-0) при 3-х фазной системе 380/220 В
        при равномерной нагрузки фаз.	                                        37      20
    1-но фазные линии или линии постоянного тока 220В.	                        14	8,4
    3-х фазные линии120 В при равномерной нагрузки фаз.	                        8	5
    2-х фазные линии(2фазы) при 3-х фазной системе 120В при равномерной
        нагрузки фаз.	                                                        3,6	2,2
    3-х фазная 4-х проводная линия(3фазы-0) 220/120В при равномерной нагрузки фаз.	28	17
    2-х фазная линия(2фазы-0) при 3-х фазной системе 220/127 В при равномерной
        нагрузки фаз.	                                                        12,2	7,5
    1-но фазные линии 127В.	                                                        4	2,75
    1-но фазные линии или линии постоянного тока 110В.	                        3,5	2
    1-но фазные линии или линии постоянного тока 36В.                             	0,37	0,22
    1-но фазные линии или линии постоянного тока 12В.

0,041 0,024

#

Электрик.Проверка на нагрев сечения проводника.

    Установите один из трех переключателей в рамке "Ввод данных-нагрев",
    выберите и введите в текстовые поля необходимые данные и нажмите
    кнопку "ок"для выбора коэффициента,а затем нажмите кнопку "Сечение мм^2".
    В текстовом окне "Выбрарть:" появится необходимое,для этого режима сечение.
    Сравните ее с сечениеми по другим проверкам и выберете наибольшее.
    Не активная кнопка "ок" говорит о том,что для этих данных данная поправка не нужна.

    Посмотреть в ПУЭ область применения.Глава 1.3
    Посмотреть в ПУЭ Выбор сечения проводников по нагреву.Глава 1.3

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -Допустимые перегрузки см. в ПУЭ

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.

#

Электрик.Проверка сечения на экономическую плотность тока.

    В рамке"Проверка на экономическую плотность тока" установите один
    из трех переключателей.Выберите число использования максисума нагрузки в год и в
    текстовом поле "Экономическая плотность тока" появится число равное экономической
    плотности тока.Если нужно установить одну из трех или все три поправки:
    "40%" работа в ночное время,"Кy" линии с одинаковым сечением с разделяющимися
    нагрузками,"Кn" питание однотипных взаимнорезервируемых электроприемников,
    нажмите соответствующие кнопки поправок "ок" или откажитесь кнопками "х".Теперь нажмите кнопку "Проверить"
    и в текстовом поле рядом,красным шрифтом,будет указано сечение для экономической плотности
    тока.Сраните сечения выбранные по другим проверкам и выберите наибольшее.

    1.поправка

    Нажмите кнопку "ок" для возврата в окно проверки с изменением экономической
    плотности или "х"-без изменений.

    2.поправка

    Пример:

    Две нагрузки.Одна нагрузка 12 А с длиной ответвления 50 м,другая- соответственно 8 А и 62 м.
    с полной длиной линии 312 м(200 м основной линии).

    Установите в текстовое поле "Полная длина линии,м" длину основной линии 200 м.
    Вводим 12 и 50.Нажимаем кнопку "Сумма" получается 7200.
    Удаляем 12 и 50.Вводим 8 и 62.Нажимаем кнопку "Сумма".Получаем,с учетом 7200, 11168.
    В текстовом поле "Полная длина линии,м" автоматически суммируется 50 и 62 к 200 м.
    В данном случае получаеся 312 м.Нажмите кнопку "ок" для возврата в окно проверки
    с изменением экономической плотности или "х"-без изменений.

    3.поправка

    Например есть 5 насосов, 2 из этих 5 в работе.Произведем коррекцию
    экономической плотности тока.Нажмите кнопку "ок" для возврата в окно
    проверки с изменением экономической плотности или "х"-без изменений.

    Посмотреть в ПУЭ область применения.Глава 1.3
    Посмотреть в ПУЭ Выбор сечения по экономической плотости тока.Глава 1.3

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.

#

Электрик.Проверка сечения по условиям короны и радиопомех.

    Проверке подлежат линии 35 кВ и выше.
    Введите необходимые данные и нажмите кнопку "Проверить".
    Более подробно см.ПУЭ ниже.

    Посмотреть в ПУЭ область применения.Глава 1.3
    Посмотреть в ПУЭ Проверка сечения по условиям короны и радиопомех.Глава 1.3

    Электрик.Выбор проводника.Главное окно