ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.

    S0                           Верхняя нагрузка.
    S1 - S3                      Среднии нагрузки.
    S4 - S6; S7 - S9; S10 - S12  Нижнии нагрузки.
    Каждая из нагрузок может выполнять роль ввода,точки,РЩ,КТП,определенной нагрузки и.т.д.
    Например S0 КТП, S1,S2 и S3 дома,питающиеся от КТП или можно представить
    как 3-х комнатную квартиру со смежными комнатами S4 и S5

    ОПИСАНИЕ ВЫБОРА СЕЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ

    Выбрать сечения проводов для дачного участка.
    На участке находятся:

    Дом.     Необходимая мощность 2 кВт.
             Расстояние от линии ВЛ 0,4 L = 25 м
    Кухня.   Необходимая мощность 3 кВт.
             Расстояние от распайки  в доме L = 10 м
    Хозблок. Необходимая мощность 4 кВт.
             Расстояние от распайке в кухне L = 15 м
    Баня.    Необходимая мощность 12 кВт.
             Расстояние от распайки  в доме L = 70 м

    1.Если необходим отчет выбора устанавливаем "галку"
      в  "выполнить отчет".
    2.Так как нагрузки заданы мощностью, устанавливаем в главном
      окне переключатель на мощность.
    3.Устанавливаем мощности в текстовые поля нижних нагрузок.
      В текстовых полях средних нагрузок и верхней нагрузки
      автоматически устанавливаются суммарные значения нагрузок.
      Если не надо заполнять нижние, заполняем средние.
    4.После заполнения всех полей мощности переходим к выбору
      сечения и автомата защиты для установки, если он необходим.
      Переходим к верхней нагрузки. В главном окне устанавливаем
      и выбираем: род тока, проводник материал, коэффициенты и вид
      прокладки. Длину можно вводить как в главном окне, так и
      в окне схемы. После выбора и установки всех данных нажимаем
      кнопку "S0".
    5.Повторяем пункт 4 для всех нагрузок.

    Получаемые данные:

    ==================Ввод в дом.

    [S0] нагрузка    Р,кВт 21

    род тока:1-но фазный

    напряжение, В = 220

    допустимые потери напряжение, % = 5

    коэффициент мощности = 1

    коэффициент полезного действия = 1

    дополнительный коэффициент = 1

    автомат защиты: автомат 100 A

    сечение и длина: S = 16 мм.кв по меди L = 25 м

    провод: открыто

    ==================Прокладка в доме.

    [S1] нагрузка    Р,кВт 2

    род тока:1-но фазный

    напряжение, В = 220

    допустимые потери напряжение, % = 5

    коэффициент мощности = 1

    коэффициент полезного действия = 1

    дополнительный коэффициент = 1

    автомат защиты: автомат 10 A

    сечение и длина: S = 1 мм.кв по меди L = 1 м  Длина в доме не учитывается

    провод: одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками ** ***

    ==================Ввод на кухню и хозблок.

    [S2] нагрузка    Р,кВт 7

    род тока:1-но фазный

    напряжение, В = 220

    допустимые потери напряжение, % = 5

    коэффициент мощности = 1

    коэффициент полезного действия = 1

    дополнительный коэффициент = 1

    автомат защиты: автомат 35 A

    сечение и длина: S = 3 мм.кв по меди L = 10 м

    провод: открыто

    ==================Прокладка на кухне.

    [S7] нагрузка    Р,кВт 3

    род тока:1-но фазный

    напряжение, В = 220

    допустимые потери напряжение, % = 5

    коэффициент мощности = 1

    коэффициент полезного действия = 1

    дополнительный коэффициент = 1

    автомат защиты: автомат 15 A

    сечение и длина: S = 1 мм.кв по меди L = 1 м Длина на кухне не учитывается

    провод: одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками ** ***

    ==================Ввод и прокладка в хозблоке.

    [S9] нагрузка    Р,кВт 4

    род тока:1-но фазный

    напряжение, В = 220

    допустимые потери напряжение, % = 5

    коэффициент мощности = 1

    коэффициент полезного действия = 1

    дополнительный коэффициент = 1

    автомат защиты: автомат 20 A

    сечение и длина: S = 1,2 мм.кв по меди L = 15 м

    провод: открыто

    ==================Ввод и прокладка в бане.

    [S3] нагрузка    Р,кВт 12

    род тока:1-но фазный

    напряжение, В = 220

    допустимые потери напряжение, % = 5

    коэффициент мощности = 1

    коэффициент полезного действия = 1

    дополнительный коэффициент = 1

    автомат защиты: автомат 63 A

    сечение и длина: S = 8 мм.кв по меди L = 70 м

    провод: открыто

    ==================

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.
    -"Калькулятор"          Калькулятор Windows.
    -"Печать"               Печать схемы.
    -"Отчет"                Показывает отчет для просмотра и печати.

    Электрик.Выбор проводника.Главное окно