Торцовые области  обеих зон защиты определяются как зоны
одиночных стержневых молниеотводов.

Зона А существует при l <= 3h, зона Б - при l <= 5h; если стержневые 
молниеотводы находятся на расстоянии l > 5h, их надо рассматривать
как одиночные. При известных  hc и l (при rcx = 0) высота молниеотвода
для зоны Б определяется по формуле:

h = (hc +0,14) / 1,13


Формулы:

молниотвод,состоящий из 2-х              
стержневых одинаковой 
высоты h <= 150м,                                зона А                                                зона Б
отстоящих друг от друга на                       
расстоянии l ,м	

высота зоны защиты 
hc над землей в середине 
между молниеотводами, м		
при l <= h	                                 hc = h0	                                               -
при l > h                                	         hc = h0 - (0.17 + (3*10^-4)h)(l - h)              -	
при l <= 1,5h	 	                     -                                                             hc = h0
при l > 1,5h		                     -                                                              hc = h0 - 0.14(l - 1.5h)

ширина зоны защиты 2rc на 
уровне земли в середине 
между 2-я молниеотводами,м            2rc = 2r0                                                    2rc = 2r0


ширина зоны защиты 2rc,x на 
высоте hx,м, в середине между 
2-я молниеотводами,м
при l <= h                                           2rc = 2rx                                                    -
при l > h                                             2rc = 2r0((hc - hx) / hc )                               -
при l <= 1,5h                                       -                                                                2rc = 2rx
при l > 1,5h                                         -                                                                2rc = 2r0((hc - hx) / hc )














