1

1.2.Автомобильная промышленность | Ки | cosfi
Электродвигатели хорошо загруженных, непрерывно работающих механизмов: вентиляторов, насосов, центрифуг и.т.п | 0,6 - 0,65 | 0,8
Электродвигатели индивидуального привода станков нормального режима работы: токарных, фрезерных, сверлийных, карусельных, строгальных, долбежных и.т.п | 0,12 - 0,14 | 0,5 - 0,65
То же тяжелого режима работы: зубофрезерных, обдирочных.револьверных автоматов, штаповочных эксцентриковых прессов, станков-автоматов, агрегатных станков и.т.п | 0,17 - 0.2 | 0,65
Автоматические паточные линии |  |
а). механо-обработки | 0,3 - 0,4 | 0,6 - 0,65
б). кузнечного производства | 0,5 - 0,55 | 0,7
в). прессово-штамповочного производства | 0,6 | 0,7
г). сварочного производства | 0,4 | 0,6
Электродвигатели повторно-кратковременного режима работы: кранов, тельферов, кран-балок, подъемников, вспомогательных двигателей, роль-гангов, подъемных столов,редукторов для открывания фромуг и.т.п. В механических, сборочных и им подобным цехах для ПВ = 25% | 0,06 | 0,45
То же в литейных, кузнечных и им подобных цехах для ПВ = 40% | 0,1 | 0,5
Электродвигатели механизмов непрерывного транспорта: транспортеры. Элеватоы, конвееры и.т.п, несбалансированные | 0,4 | 0,7
То же сбалонсированные | 0,5 | 0,75
Лабораторные нагревательные приборы: автоклавы, сушильные шкафа и.т.п | 0,3 | 0,95
Электрические печи сопротивления, нагревательные аппараты, сушильные шкафы, камеры сушки, ванны и.т.п, периодического действия | 0,5 | 0,95
То же, непрерывного действия | 0,7 | 0,95
Печи индукционные низкой частоты | 0,75 | 0,85
Печи индукционные высокой частоты с собственными двигатель-генераторами | 0,6 | 0,7
То же, с ламповыми генераторами | 0,75 | 0,8
Мотор-генераторы высокой частоты | 0,6 | 0,75
Генераторы высокой частоты одномашинные | 0,65 | 0,8
Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 3 до 10т с автоматическим регулированием электродов для качественных сталей и для фасонного литья с механизированной загрузкой | 0,7 | 0,9
То же но без механизированной загрузки | 0,55 | 0,85
Дуговые сталеплавильные печи емкостью 0,5 -1,5т для фасонного литья с автоматическим регулированием электродов без механизированной загрузки | 0,5 | 0,8
Дуговые печи цветного металла (медные сплавы) емкостью от 0,25 до 0,5т с ручным регулированием электродов без механизированной загрузки | 0,5 | 0,85
То же, с механизированной загрузкой непрерывного действия | 0,6 | 0,85
Рудотермические печи с трехфазными трансформаторами 6; 7,5 и 9 мВА | 0,7 | 0,9
Нагревательные приборы и аппараты (печи сопротивления) в административно-бытовых и медико-санитарных службах | 0,5 | 0,95
Мелкие нагревательные приборы | 0,3 | 0,95
Сварочные трансформаторв дуговой ручной сварки: |  |
однопостовой | 0,2 | 0,35
многопостовой | 0,3 | 0,4
Сварочные трансформаторы автоматической и полуавтоматической сварки | 0,35 | 0,5
Автоматы и машины дуговой сварки | 0,4 | 0,65
Сварочные машины шовные | 0,25 | 0,65
То же, стыковые и точечные | 0,35 | 0,6
Сварочные двигатель-генераторы: |  |
однопостовые | 0,3 | 0,65
многопостовые | 0,5 | 0,75
Дуговая сварка постоянным током с полупроводниковыми выпрямителями ручная: |  |
однопостовая | 0,35 | 0,5
многопостовая | 0,45 | 0,5
Нагреватели заклепок | 0,35 | 0,55
Контактный нагрев под штамповку | 0,5 | 0,65
Контактные машины | 0,6 | 0,7
Многошпиндельные автоматы для изготовления деталей из прутков | 0,2 | 0,5
Шлифовальные станки шарикоподшибниковых заводов | 0,3 | 0,65
Испытательные стенды мелкомоторные | 0,2 | 0,65
То же, крупномоторные | 0,25 | 0,6
Мелкомоторные испытательные лабораторные установки и приборы | 0,1 | 0,5
ЭВМ и отчетно-решающие машины | 0,15 | 0,6
Устройство электропитания радиотрансляционных узлов, узлов связи и.т.п | 0,6 | 0,75
Преобразовательные агрегатных станций, автокар, аккумуляторов автомашин и.т.п | 0,5 | 0,7
Выпрямительные устройства гальвано-цехов на полупроводниковых выпрямителях | 0,6 | 0,8
Электроосвещение | 0,85 | 0,95