    Расчет по I/P
               Расчет тока или мощности.
               Выбор проводов в соответствии с ПУЭ.
               Выбор кабелей в соответствии с ПУЭ.
               Выбор шнуров и специальных кабелей в соответствии с ПУЭ.
               Выбор кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в соответствии с ПУЭ.
               Выбор неизолированных проводов и шин в соответствии с ПУЭ.
               Выбор самонесущих изолированных проводов (СИП)
               Расчет работы
               Расчет энергии.
               Расчет сопротивления.
               Расчет сопротивления при заданной температуре.
               Расчет диаметра проводника.
               Расчет тока плавления проводника.
               Расчет падения напряжения при заданной длине проводника(быстрый).
               Показывать выбор - Список выбранных проводников.
               Характеристики металлов и приблизительный вес проводников.
               Классификация проводников.
               Выбрать провод (посмотреть).
               Лоток -   описание.
               Короб - описание.

    Расчет по S
               Расчет максимальной токовой нагрузки и мощности по заданному сечению.
               Выбор автомата защиты и УЗО для данного сечения по выбранной токовой нагрузки.

    Нагрузка- Расчет нагрузок.
               Выбрать мощность из номенклатуры электробытовых приборов и машин.
               Выбрать мощность в соответствии с расчетными электрическими нагрузками в
               соответствии с СП 31-110.
                           Нагрузки жилых зданий.
                           Нагрузки общественных зданий.
                           Компенсация реактивной нагрузки.
                           Расчет среднего значения cosF
               Расчет токовой нагрузки и мощности.
               Расчет термически допустимых токов к.з с учетом неадиабатического нагрева и экранов (ГОСТ Р МЭК 60949-2009)
               Расчет номинальной токовой нагрузки:
                          Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный
                          коэффициент нагрузки)и расчет потерь (ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009).
                          Коэффициенты потерь, обусловленных вихревыми токами в оболочке,
                          для двух цепей, расположенных в одной плоскости (ГОСТ Р МЭК60287-1-2-2009)
                          Расчет теплового сопротивления (ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009)
                          Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой
                          нагрузки для групп кабелей,проложенных на воздухе и защищенных от
                          прямого солнечного излучения (ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009)
               Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ).

    Расчет схемы
               Выбор сечения  нескольких нагрузок по схеме.

    Квартира
               Расчет электроснабжения помещений.

    Проверить
               Проверка на нагрев.
               Проверка на экономическую плотность тока.
               Проверка на корону (35 кВ и выше).
               Проверка на потери напряжения.

    Защита
               Выбор автоматов защиты,  УЗО, плавкие вставки, рубильники, реле.

    Расчет К.З.
               Расчет короткого замыкания.
               Упрощенный  расчет короткого замыкания.

    Потери.
               Потери напряжения.
               Потери мощности и электроэнергии.

    Заземление.
               I метод расчета контура заземления (рекомендуется).
               II метод (упрощенный) расчета контура заземления.
               Расчет сопротивления заземления готового комплекта модульной системы ZandZ©.
               Расчет сопротивления заземления готового комплекта электролитической
               системы ZandZ© (для вечномерзлых/каменистых грунтов).
               Расчет одиночного заземления.
               Оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий
               в качестве заземлителей.
               Выбор S гл. заземляющей шины, гл. защитного РЕ-проводника, заземляющих проводников
               и гл. проводников системы уравнивания потенциалов на вводе в здание в зависимости
               от S РЕN проводника питающей сети.
               Расчет шагового напряжения.
               Расчет напряжения прикосновения.
               Расчет промерзания и защита грунта.
               Расчет сопротивления растекания тока заземляющих устройств на основе химических
               электродов основанны на методике "Designing For A Low Resistance Earth Interface (Grounding)"
               Бланки документов.
                       Паспорт на заземляющее устройство энергообъекта (РД 153-34.0-20.525-00).
                       Протокол проверки состояния заземляющего устройства энергообъекта (РД 153-34.0-20.525-00).
                       Паспорт на заземляющее устройство (в соответствии с п. 2.7.15 ПТЭЭП).
                       Протокол проверки состояния заземляющего устройства.
                       Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств (форма 24).

    Грозозащита.
               Расчет защиты по инструкции РД 34.21.122-87.
               Расчет защиты по инструкции СО 153-34.21.122-2003.
               Письмо Управления по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по экологическому,
               технологическому и атомному надзору №10-03-04/182 от 01.12.2004 о применении "Инструкций".
    Освещение.
               Расчет количества светильников (полный)
                       Расстановка светильников.
               Расчет количество светильников (по базе определенной светильников).
                       Расстановка светильников.
               Расчет по удельной мощности (для общего равномерного освещения при отсутствии крупных
               затенений и в пределах указанных данных)
               Расчет освещености на горизонтальной поверхности
               Расчет освещености методом пространственных изолюкс
               Расчет освещенности в точке расчетной плоскости от светящей линии
               Расчет освещености установки светящейся линии

    Механический расчет.
               Расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц.
                        Построение графика в программе.
                        Построение графика в Excel.
               Расчет самонесущего изолированного провода  СИП типа "Торсада".
               Стрела провеса СИП.  Тяжение проводов СИП.
               Проверка опор ВЛ.
               Расчет моментов, мощности, радиуса обода, частоты вращения.

    Трансформатор.
               Обычный трансформатор.
               Трансформатор для ручной дуговой сварки.
               Характеристики обмоточных проводов.
               Расчет высоковольтной вставки трансформатора

    Метраж
               Расчет длины проводника в помещениях.

    Радиотехника.
               Характеристики проводов.
               Волновое сопротивление. Параметры линии.

    ТЭН.
               Расчет ТЭНов.
               Расчет нагревательных элементов.

    Формулы.
               Сопротивление и емкость.
               Полное сопротивление.
                        Активное сопротивление.
                        Емкость.
                        Индуктивность.
               Расчет емкости проводов
               Э.Д.С.
               Сила электромагнита.
               Частота вращения.
               Коэффициент мощности.
               Мощность.
               Соотношения.
               Преобразования.
               Расчет комплексных чисел для электротехники с построением графика.
               Калькулятор для расчета по методам контурных токов и др. и баланса мощности.
               Расчет установившихся режимов электрических цепей переменного тока

    Единицы измерения
               Перевод единиц измерения используемых в расчете программы.

    Работа
               Расчет стоимости работ
               Расчет материала.
               Расчет с помощью прайса в Excel.

    Прайс
               Цена за кабель/провод.
               Цена за неизолированные провода.
               Расшифровка обозначений марок проводов/кабелей.
               Посмотреть (выбрать провод).
               Расчет с помощью прайса в Excel.

    Цена за кВт.
               Цена за электроэнергию по присоединенной мощности.
                         Корректор расчета при неполной работе с электроенергией.
               Цена за электроэнергию по 1-но или 3-х фазному счетчику.
               Определение: Мощность включенных приборов и ток проходящий через счетчик,
               Перегрузка сети, Перегрузка счетчика,Определение завышения показаний
               счетчика ("определить по счетчику")

    Электробезопасность.

               Допустимые токи и напряжения.
               Характерные воздействия эл.тока на организм человека.

    Разное.
               Наименьшее сечение токопроводящих жил проводов и кабелей в  электроустановках.
               Перечень документов, представляемых при допуске электроустановок в эксплуатацию.
               Условия назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя.
               Условное обозначение некоторых элементов и устройств на электрических схемах.
               Буквенные  коды наиболее распространненых элементов и устройств, применяемые
               в электрических схемах.
               Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий.
               Расчет включения 3 фазного двигателя в бытовую сеть.
               Расчет сглаживающего конденсатора в сетевом выпрямителе.
               Расчет гирлянды.