2

2.6.Химическая промышленность | cosfi | Кс
| Подготовительный цех, склады сырья и готовой продукции
Резиносмесители подготовительного цеха | 0,8 | 0,68
Пелетайзеры | 0,85 | 0,75
Компрессоры | 0,85 | 0,7
Транспортное оборудование | 0,65 | 0,35
Вентиляция | 0,8 | 0,65
Технологическое оборудование | 0,75 | 0,4
Двигатель-генераторы | 0,8 | 0,7
Подъемники | 0,45 | 0,4
| Зарядная станция для электрокар и погрузчиков
Технологическое оборудование | 0,5 | 0,25
Зарядные агрегаты | 0,8 | 0,625
| Подготовительное отделение
Технологическое оборудование | 0,6 | 0,45
Внутризаводской транспорт | 0,75 | 0,65
Пневмо транспорт | 0,8 | 0,7
Вентиляция | 0,8 | 0,7
| Кордочесальное отделение
Технологическое отделение | 0,77 | 0,55
Вентиляция | 0,8 | 0,7
Пневмотранспорт | 0,8 | 0,7
| Участок чистки и точки валков
Станки | 0,65 | 0,6
Вентиляция | 0,8 | 0,7
| Участок приготовления эмульсии
Технологическое оборудование | 0,7 | 0,65
Вентиляция | 0,8 | 0,7
| Прядильно-крутильный цех
Технологическое оборудование | 0,73 | 0,52
Вентиляция | 0,8 | 0,7
| Ткацкое отделение
Технологическое оборудование | 0,6 | 0,4
Вентиляция | 0,8 | 0,65
| Отделение асбестовых набивок
Технологическое оборудование | 0,67 | 0,4
Вентиляция | 0,8 | 0,7
| Прессовое отделение
Технологическое оборудование | 0,62 | 0,46
Электрообогрев прессов | 0,95 | 0,8
Установка ТВЧ | 0,6 | 0,8
Внутризаводской транспорт | 0,8 | 0,61
Вентиляция | 0,8 | 0,65
| Конденсатные установки
Насосы | 0,8 | 0,75
| Производство паронита и изготовление формовочных масс
Массомешалки | 0,8 | 0,6
Вертикальные паронитовые вальцы и отбр.устройства | 0,75 | 0,62
Вакуум-насосы РМК-3 | 0,8 | 0,45
Прочее технологическое оборудование | 0,7 | 0,6
Электрообогрев прессов | 0,95 | 0,8
Металлорежущие станки | 0,8 | 0,18
Сантехническое оборудование | 0,8 | 0,65
Пневмотранспорт | 0,8 | 0,7
Транспортеры, шнеки, весовая, дозировки, лебедки | 0,7 | 0,6
| Лабораторно-бытовой корпус
Лабораторное оборудование | 0,65 | 0,6
Термические приемники | 0,95 | 0,6
Вентиляторы сантехнические | 0,8 | 0,7
Цех производства транспортных лент и приводных ремней (высоковольтные двигатели) | 0,8 | 0,67
То же (низковольтные двигатели) | 0,7 | 0,4
Цех производства формовой техники без учета электропроцессов | 0,63 | 0,39
То же с учетом электропроцессов | 0,8 | 0,67
Подготовительный цех |  | 0,58
Цех спецшлангов ( в том числе без дорновых рукавов) | 0,57 | 0,4
Цех спиральных и буровых рукавов | 0,6 | 0,3
Цех напорных рукавов | 0,62 | 0,32
Цех клиновидных ремней | 0,63 | 0,39
| Шинные заводы
Подготовительный цех (высоковольтные двигатели) | 0,85 - 0,9 (емк) | 0,7
То же (низковольтные двигатели) | 0,65 | 0,65
Сборочный цех | 0,65 | 0,5
Цех каландров (высоковольтные двигатели) | 0,85 - 0,9 | 0,65
То же (низковольтные двигатели) | 0,65 | 0,45
Автокамерный цех (высоковольтные двигатели) | 0,85 - 0,9 (емк) | 0,8
То же (низковольтные двигатели) | 0,75 | 0,4
Цех вулканизации | 0,55 | 0,35
| Производство полиэтилена
Цех очистки этилена | 0,9 | 0,9
Цех полимеризации | 0,75 | 0,5
Цех дистиляции и очистки азота | 0,8 | 0,75
Цех грануляции | 0,8 | 0,75
Цех катализации | 0,65 | 0,85
Цех легковоспломиняющихся жидкостей | 0,75 | 0,9
| Производство амиака и метанола
Цех разделения оздуха | 0,95 | 0,87
Газовый цех (на природном газе) | 0,8 | 0,87
Газовый цех (на газогенераторном газе) | 0,8 | 0,65
Цех холодильных установок | 0,9 | 0,79
Цех компрессии | 0,9 | 0,87
Цех монознатоламиновой очистки | 0,8 | 0,74
Цех синтеза амиака | 0,85 | 0,87
Цех водной очистки | 0,8 | 0,89
Цех медно-амиачной очистки | 0,85 | 0,8
Цех синтеза метанола | 0,7 | 0,81
Цех сероочистки | 0,64 | 0,8
Цех конверсии окиси углерода | 0,8 | 0,77
Цех ректификции метанола | 0,72 | 0,5
| Производство капронового волокна
Химический цех | 0,8 | 0,6
Прядильный цех (с учетом динильных котлов) | 0,75 | 0,65
Крутильный цех | 0,75 | 0,7
Отделочный цех | 0,75 | 0,7
Бобмнажно-перемоточный цех | 0,75 | 0,8
Цех ренегенерации отходов | 0,7 | 0,65
| Кордное производство
Химический цех | 0,7 | 0,55
Прядильный цех | 0,8 | 0,7
Крутильный цех | 0,8 | 0,7
Ткацкий цех | 0,75 | 0,85
| Производство центрифугального шелка (вискозная технология)
Химический цех | 0,7 | 0,55
Прядильный цех (без электроверетен) | 0,75 | 0,65
Отделочный цех | 0,75 | 0,65
Бобмнажно-перемоточный цех | 0,7 | 0,8
| Штапельное производство (вискозное производство)
Химический цех | 0,7 | 0,6
Прядильно-отделочный цех | 0,8 | 0,75
| Производство ацетатного шелка
Химический цех | 0,65 | 0,9
Прядильный цех | 0,7 | 0,85
Крутильный цех | 0,65 | 0,7
Цех регенерации ацетона | 0,8 | 0,9
Водонасосная | 0,8 | 0,75
| Цех слабой азотной кислоты
Цех слабой азотной кислоты при повышеном давлении | 0,95 | 0,86
То же при нормальном давлении | 0,91 | 0,78
| Заводы по производству хлора, электролитической каустической соды, хлоропродуктов и органических продуктов
В целом по заводу исключая электролиз хлора и каустической соды | 0,9 | 0,45 - 0,6
Электролиз (серии ванн) производство хлора и каустической соды | 0,9 | 1