1

1.23.Обувная промышленность | Ки | cosfi
Разруб и обработка низа |  |
Пресс для разруба материалов низа | 0,33 | 0,65
Машина для выравнивания низа обуви | 0,36 | 0,7
Машина для тиснения и перфорации обуви | 0,38 | 0,8
Машина для шкуренияи шлифовки деталей низа обуви | 9,43 | 0,78
Машина для фрезирования площадки на ход по верху | 0,43 | 0,78
Машина для взъерошивания (фрезерования) подошв по периметру | 0,37 | 0,75
Машина для фрезерования подошв в печках | 0,24 | 0,85
Машина для холодной полировки | 0,42 | 0,7
Машина для обеспыливания контура подошв | 0,44 | 0,7
Машина для опускания краев деталий низа | 0,47 | 0,6
Машина для профилирования подошв площади | 0,36 | 0,68
Машина для клеймения размеров | 0,31 | 0,95
Машина для вырезания желоба в полустельках | 0,39 | 0,72
Машина для приклеевания ступенаторов | 0,59 | 0,51
Машина для намазки клеем пяточной части | 0,5 | 0,68
Машина для склеевания деталей | 0,39 | 0,52
Машина для активизации клеевых пленок на подошвах | 0,6 | 0,95
Машина для склеевания подошв с каблуками | 0,34 | 0,71
Машина для вырезания подошв по контору | 0,43 | 0,6
Машина для снятия фаски с пяточной части стелек | 0,5 | 0,8
Машина для формирования подошв стелек | 0,34 | 0,68
Сушилка для клеевой пленки на стельках | 0,44 | 0,46
Конвеер вырубной ленточной | 0,55 | 0,65
Конвеер для обработки деталей низа | 0,51 | 0,52
| Закройный цех |
Пресс для верхнего края | 0,35 | 0,65
Пресс для раскроя текстильных материалов | 0,31 | 0,77
Машина для выравнивания края | 0,46 | 0,75
Конвеер закройный ленточный для текстиля | 0,4 | 0,55
Машина для клеймения деталей верха обуви | 0,77 | 0,95
Конвеер заготовочный ленточный | 0,54 | 0,81
Конвеер закройный ленточный для верхних кож | 0,45 | 0,53
| Цех сборки заготовок (швейный)
Машина для опускания краев деталей верха заготовок | 0,44 | 0,7
Швейная машина для сострачивания деталей верха и машина для разглаживания швов задников | 0,47 | 0,7
Машина для загибки краев деталей верха, машина для всавки блочек и швейная машина | 0,44 | 0,54
Горячее формирование деталей верха | 0,61 | 0,75
Пресс для тиснения и перфорации | 0,38 | 0,8
Пресс для дублирования (вклеивания деталей верха обуви) | 0,68 | 0,95
| Цех сборки обуви
Увлажительная камера заготовок | 0,54 | 0,93
Машина для чистки колодок, полировка подошв | 0,3 | 0,72
Пресс для прикрепления подошв | 0,36 | 0,54
Машина для вытяжки и формирования задников | 0,69 | 0,95
Машина для крепления гвоздями деталий низа | 0,54 | 0,54
Машина для термоувлажнения | 0,73 | 0,95
Машина для обтяжки и клеевой затяжки насосной пусковой части заготовок | 0,47 | 0,82
Машина для затяжки генечной части заготовок | 0,43 | 0,95
Машина для затяжки насосной пучкавой части обуви | 0,5 | 0,82
Машина для затяжки пяточной части заготовок | 0,3 | 0,65
Машина для клеевой затяжки пяточной части заготовок | 0,52 | 0,82
Машина для затяжки пяточной части заготовок | 0,46 | 0,81
Машина для затяжки бочков и пяточной части гвоздями | 0,55 | 0,59
Машина для формирования следа обуви | 0,49 | 0,81
Сушилка для обуви | 0,45 | 0,65
Элеватор (хранение обуви) | 0,1 | 0,46
Машина для прикрепления каблуков, камера дя аппаратирования верха обуви и машина для шкурения плассмасовых каблуков | 0,32 | 0,68
Машина для обрезки излишней кромкм | 0,5 | 0,6
Сушилка, первоя и вторая намазка клеем | 0,44 | 0,68
Термоактиватор (активизация клеевых пленок) | 0,6 | 0,95
Пресс для склеивания подошв с каблуками | 0,34 | 0,71
Машина для фрезерования подошв | 0,37 | 0,75
Машина для шлифования каблуков | 0,53 | 0,82
Машина для снятия обуви с колодок | 0,5 | 0,73
Машина для утюжевания верха обуви | 0,31 | 1
Машина для разглаживания верха | 0,4 | 1
Машина для разглаживания голени | 0,5 | 1