2

2.5.Нефтеные и нефтеперерабатывающая промышленность | cosfi | Кс
По установке, процессу в целом: |  |
Компрессорные станции | 0,8 - 0,85 | 0,85 - 0,9
Глубинонасосные установки | 0,5 - 0,8 | 0,45 - 0,6
Насосные станции по перекачке воды | 0,75 - 0,85 | 0,6 - 0,8
Насосные станции по перекачке нефти | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,7
Бурящиеся буровые | 0,6 - 0,75 | 0,25 - 0,7
Нефтедобывающий район в целом | 0,7 - 0,8 | 0,3 - 0,6
Электрообесоливающая установка при установочной мощности, кВт: |  |
130 | 0,7 | 0,55
350 | 0,85 | 0,8
Депарафинизация масел | 0,85 | 0,95
Атмосферно-вакуумная трубчатка с электроприводом | 0,88 | 0,8
Вторичная перегонка | 0,85 | 0,95
Фенольные установки | 0,85 | 0,95
Термический крекинг |  | 0,85
Азестропная установка |  | 0,4
Алкилирование | 0,86 | 0,65
Газофракционирующая установка | 0,84 | 0,7
Каталитический крекинг | 0,9 | 0,85
Сернокислотная очистка |  | 0,3
Гидроформинг |  | 0,5