Для зоны Б высота одиночного стержневого молниеотвода
при известных hx и rx модет быть орпеделенна по формуле:

h = (rx + 1,63) / 1,5

Формулы:
                                                                                  	                                          
Одиночный стержневой молниеотвод высотой                  Зона А                                         Зона Б
h <= 150м 

высота зоны защиты h0 над  землей, м                           h0 = 0.85h	                             h0 = 0.92h
радиус зоны защиты r0 на уровне земли, м                     r0 = 1.1-0.002h)h                          ro = 1.5h
радиус зоны защиты rх на высоте hx над землей, м	   rx = (1.1 - 0.002h)(h - hx/0.85)	     rx = 1.5(h - hx/0.92)
