1

1.10.Гидролизное производство | Ки | cosfi
| Гидролизно-спиртовое производство
Насосы непрерывного режима работы (перекачка воды, технологического полупродукта) | 0,7 |
Насосы периодического режима работы (вывод шлама, перекачка химикатов) | 0,6 - 0,7 |
Сцежи | 0,65 |
Мешалки | 0,3 -0,35 |
Сепараторы | 0,6 - 0,65 |
Компрессоры сжатого воздуха | 0,6 - 0,65 |
| Дрожжевой цех
Насосы непрерывного режима работы | 0,7 |
Насосы периодического режима работы | 0,6 - 0,7 |
Мешалки | 0,3 - 0,35 |
Сепараторы | 0,6 - 0,65 |
Турбовоздуходувки, нагнетатели воздуха | 0,6 - 0,65 |
Дымососы | 0,6 - 0,65 |
Вентиляторы производственные | 0,6 - 0,65 |
Пневнмотранспорт | 0,8 - 0,84 |
Транспортеры, конвееры, питатели | 0,5 - 0,55 |
Флотаторы | 0,65 |
ЦРМ | 0,65 |
Упаковочная установка | 0,6 |
| Прочее оборудование
Насосы водоразборных и очистных сооружений | 0,7 |
Вентиляторы сантехнические | 0,6 - 0,65 |
Станочное оборудование ремонтных мастерских | 0,12 - 0,15 |
Электротали | 0,05 - 0,1 |
Электросварочные аппараты для ручной сварки | 0,3 - 0,35 |
Оборудование КИПиА | 0,2 - 0,25 |
Электропривод задвижек | 0,65 |